附件3.项目内容及要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般性  要求 | 序号 | 维度 | 可倾式夹层汤锅2台 |
| 规格 质量 方面 | 1 | 用途 | 用于我司热厨车间 |
| 2 | 材质 | 整机进口 |
| 3 | 质量标准 | 设备应符合《产品质量法》及最新有效的国家标准、行业标准的规定，并符合采购人要求的技术规格标准。 |
| 4 | 个性化要求 | 主体面板为304不锈钢，锅体为316不锈钢；倾倒装置角度应保证顺利倾倒干净，方便清洗，设备有独立进水龙头，压力05bar,具有熄火保护。按客户要求执行。 |
| 5 | 技术参数 | 1、可自动倾斜，角度可调。 2、燃气间接加热，高效能不锈钢管状炉头。大火功率34--50KW,小火最小功率22.5KW。容量200L。 3、整机进口，不锈钢材质，符合国际食品安全要求。IPX5防水等级。 4、汤锅外壁2mm厚AISI304不锈钢。 5、夹层锅体4mm厚AISI316不锈钢，锅体一次压制成型。 6、夹层压力由泄压阀、真空阀、安全阀、压力计、压力开关控制，保证安全。 7、配置冷热防溅注水龙头，夹层水位可监控装置。 8、天然气冷、热水接口4分。 9、供给炉头的燃气由一个阀门控制。 10、压电打火；燃烧器因不明原因关闭时，自动切断供气。  11、提供中英文说明书、零件图册各一份。常用配件一套。 |
| 交付 方面 | 1 | 供货期限 | 以双方签订的合同或协议确定。 |
| 2 | 订单 | 以双方签订的合同或协议确定。 |
| 3 | 验收标准 | 1、送货上门包安装调试，提供现场操作培训及常见故障排查服务。 2、机器正常启动及运行。 3、零配件符合国家安全卫生标准，机器满足国家机械加工通用技术规范等。 4、产品全新，产品合格证、保修卡、操作说明及随机附带资料齐全。 5、保修至少1年。 |
| 4 | 包装 | 1、外包装材质：木箱包装。 2、内包装袋均采用无色透明塑料袋，且柔韧不易破损。 3、包装数量：1套/箱。 |
| 5 | 装箱 文件 | 产品合格证、产品装箱清单。 |
| 6 | 交货时间 | 按合同约定执行。 |
| 7 | 运输方式 | 不限。 |
| 8 | 交货地址 | 重庆中航食品有限责任公司二楼热厨车间。 |
| 服务 方面 | 1 | 费用承担 | 以双方签订的合同或协议确定。 |
| 2 | 专人专线 服务 | 供货方应指派单独的服务代表，提供7X24小时专人专线服务，需现场服务的应在接到服务要求后一个工作日内到场。 |
| 3 | 质量保证 | 按合同约定执行。 |
| 4 | 最小备货量 |  |
| 5 | 发票 | 供货方提供符合采购人要求的增值税专用发票（税率13%），并保证发票的真实性，开票价格为实际销售价。 |
| 6 | 定期回访 | 供货方应每年对采购人就产品的使用情况、售后情况等进行不少于1次的客户经理回访。 |