**设备清单**

一、北京航食东区：

|  |
| --- |
| **设备清单及年度服务费汇总表** |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |  |  | 备注 |
| 东区 |
| 一、火灾自动报警系统 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 点型光电感烟火灾探测器 | 1097 | 套 |  |  | 　 |
| 2 | 点型感温火灾探测器 | 167 | 套 |  |  | 　 |
| 3 | 手动火灾报警按钮 | 30 | 套 |  |  | 　 |
| 4 | 消火栓按钮 | 141 | 套 |  |  | 　 |
| 5 | 火灾声光报警器 | 33 | 套 |  |  | 　 |
| 6 | 点型可燃气体探测器 | 45 | 套 |  |  | 　 |
| 7 | 各类模块 | 386 | 套 |  |  | 　 |
| 8 | 广播主机 | 1 | 台 |  |  | 　 |
| 9 | 电话主机 | 1 | 台 |  |  | 　 |
| 10 | 广播功放 | 4 | 台 |  |  | 　 |
| 11 | 手动控制盘 | 1 | 台 |  |  | 　 |
| 12 | 广播分配盘 | 1 | 台 |  |  | 　 |
| 13 | 报警联动一体机（JB-QG-LD128E二代） | 1 | 台 |  |  | 　 |
| 14 | 报警系统布线 | 4 | 层 |  |  | 　 |
| 15 | 火灾事故广播 | 4 | 层 |  |  | 　 |
| 16 | 火灾应急照明 | 4 | 层 |  |  | 　 |
| 17 | 疏散指示 | 4 | 层 |  |  | 　 |
| 18 | 消防电梯控制 | 1 | 部 |  |  | 　 |
| 19 | 小计 | - | **-** |  |
| 二、自动喷水灭火系统 |  |  | 　 |
| 1 | 80型68°下喷头 | 2214 | 个 |  |  | 　 |
| 2 | 80型93°下喷头 | 30 | 个 |  |  | 　 |
| 3 | 115型68°下喷头 | 246 | 个 |  |  | 　 |
| 4 | 80型68°上喷头 | 2997 | 个 |  |  | 　 |
| 5 | 80型93°上喷头 | 206 | 个 |  |  | 　 |
| 6 | 115型68°上喷头 | 311 | 个 |  |  | 　 |
| 7 | 湿式报警阀组 | 6 | 组 |  |  | 　 |
| 8 | 水泵接合器DN150 | 4 | 台 |  |  | 　 |
| 9 | 水流指示器 | 17 | 个 |  |  | 　 |
| 10 | 末端试水装置 | 17 | 组 |  |  | 　 |
| 11 | 信号蝶阀 | 17 | 个 |  |  | 　 |
| 12 | 喷淋泵55kw | 3 | 台 |  |  | 　 |
| 13 | 喷淋泵控制柜功能试验 | 3 | 台 |  |  | 　 |
| 14 | 稳压泵1.1kw | 2 | 台 |  |  | 　 |
| 15 | 稳压泵控制柜功能试验 | 2 | 台 |  |  | 　 |
| 16 | 稳压罐 | 2 | 台 |  |  | 　 |
| 17 | 喷淋管道 | 4 | 层 |  |  | 　 |
| 18 | 管道普通阀门检修保养 | 4 | 层 |  |  | 　 |
| 19 | 小计 | - | **-** |  |
| 三、消火栓系统 |  |  | 　 |
| 1 | 消防箱带自救卷盘1800\*700\*160 | 73 | 套 |  |  | 　 |
| 2 | 消防箱700\*1350\*160 | 40 | 套 |  |  | 　 |
| 3 | 试验消火栓箱800\*700\*160 | 1 | 套 |  |  | 　 |
| 4 | 消防泵18.5kw | 2 | 台 |  |  | 　 |
| 5 | 消防泵控制柜功能试验 | 2 | 台 |  |  | 　 |
| 6 | 消防管道 | 4 | 层 |  |  | 　 |
| 7 | 管道普通阀门检修保养 | 4 | 层 |  |  | 　 |
| 8 | 小计 | - | **-** |  |
| 四、气体灭火系统 |  |  | 　 |
| 1 | 七氟丙烷无管网气体灭火装置ZTGS70 | 5 | 套 |  |  | 　 |
| 2 | 灭火控制器 | 1 | 台 |  |  | 　 |
| 3 | 保护区声光报警 | 1 | 区 |  |  | 　 |
| 4 | 气体释放指示灯 | 1 | 区 |  |  | 　 |
| 5 | 启动停止按钮 | 1 | 区 |  |  | 　 |
| 6 | 小计 | - | **-** |  |
| 五、防火卷帘及防排烟系统 |  |  | 　 |
| 1 | 防火卷帘门 | 7 | 套 |  |  | 　 |
| 2 | 防火卷帘门的联动功能 | 7 | 套 |  |  | 　 |
| 3 | 防排烟风机 | 47 | 台 |  |  | 　 |
| 4 | 防排烟系统风阀 | 47 | 路 |  |  | 　 |
| 5 | 小计 | 　- | **-** |  |

二、国航机供品库房

|  |
| --- |
| **设备清单及年度服务费汇总表** |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |  |  | 备注 |
| 1 | 消防主机：（利达） | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 喷淋头 | 801 | 个 |  |  |  |
| 3 | 烟感： | 138 | 个 |  |  |  |
| 4 | 灭火器：116具（5kg90具、35kg24具、1kg2具） | 116 | 具 | **-----** |  |  |
| 5 | 消火栓  | 26 | 个 |  |  |  |
| 6 | 手报 | 15 | 个 |  |  |  |
| 7 | 安全出口及疏散指示灯 | 29 | 个 |  |  |  |
| 8 | 应急照明灯  | 24 | 个 |  |  |  |
| 9 | 广播 | 13 | 个 |  |  |  |
| 10 | 声光报警 | 15 | 个 |  |  |  |
| 11 | 消火栓及消火栓按钮 | 26 | 个 |  |  |  |
| 12 | 排烟阀 | 8 | 个 |  |  |  |
| 13 | 防水阀 | 3 | 个 |  |  |  |
| 14 | 火灾报警控制器 | 1 | 个 |  |  |  |
| 15 | 多线消防电话总机 | 1 | 个 |  |  |  |
| 16 | 多线控制盘 | 1 | 个 |  |  |  |
| 17 | 主机电源 | 1 | 个 |  |  |  |
| 18 | 广播功率放大器 | 1 | 个 |  |  |  |
| 19 | 湿式报警阀 | 2 | 个 |  |  |  |
| 20 | 楼顶水箱 | 1 | 座 |  |  |  |
| 21 | 消防支架 | 2 | 个 |  |  |  |
| 22 | 室外水泵接合器 | 1 | 个 |  |  |  |
| 23 | 消防排烟风机 | 3 | 台 |  |  |  |